{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Formulaire","Feuil2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formulaire","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,23,1],[22,2,23,4],[7,4,8,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,4,4],[2,0,2,4],[15,4,19,4],[6,0,14,0],[11,4,13,4]]}
["Entscheidungsbaum"]
["302-2d, 10.12.2024"]
[]
["Verwenden Sie die Dropdownliste, um in der richtigen Reihenfolge auf die Fragen zu antworten, die je nach Antwort erscheinen oder verschwinden."]
[]
[null,"Frage","Antwort",null,"Auszuführende Behandlungsmassnahmen"]
["Entwässerungsart gemäss der angemessenen Priorität","VERSICKERUNG"]
[null,{"$f":"Feuil2!A5","v":"In welcher Belastungsklasse befindet sich der studierte Strassenabschnitt?"},null,{"$f":"IF(C8=\"Gering\",1,IF(C8=\"Mittlere-untere\",2,IF(C8=\"Mittlere-obere\",3,IF(C8=\"Hoch\",4,5))))","v":5},{"$f":"IF(OR(D8=5,D9=5),\"\",IF(OR(D9=1,D9=2,AND(D8=1,D9=3)),Feuil2!B5,Feuil2!C5))","v":""}]
[null,{"$f":"Feuil2!A6","v":"In welchem Gewässerschutzbereich befinden sich die für die Versickerung vorgesehenen Flächen"},null,{"$f":"IF(C9=\"Übrige Bereiche üB\",1,IF(C9=\"Bereich Au\",2,IF(C9=\"S3, Sh, Sm\",3,IF(C9=\"Schutzareal / S2 / S1\",4,5))))","v":5}]
[null,{"$f":"IF(OR(D8=5,D9=5),\"\",IF(OR(E8=Feuil2!C5,E8=\"\"),\"\",Feuil2!A7))","v":""},null,{"$f":"IF($C10=\"Ja\", 1,IF($C10=\"Nein\", 0,5))","v":5},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",IF(D10=0,Feuil2!B7,IF(D10=1,Feuil2!C7,\"\")))","v":""}]
[null,"EINLEITUNG IN EIN OBERIRDISCHES GEWÄSSER"]
[null,{"$f":"IF(OR(E8=Feuil2!C5,AND(Formulaire!E8=Feuil2!B5,Formulaire!D10=0)),Feuil2!A9, \"\")","v":""},null,{"$f":"IF($C12=\"Ja\", 1,IF($C12=\"Nein\", 0,5))","v":5},{"$f":"IF(OR(OR(B12=\"\",B14=\"\"),OR(D12=5,D14=5,AND(D12=1,D13=5))),\"\",IF(AND(D12=0,D14=0),Feuil2!J8,IF(AND(AND(D12=1,D14=1),AND(D8=2,D13=2)),Feuil2!D8,IF(AND(D12=1,D14=1,OR(AND(D8=4,D13=1),AND(D8=3,D13=2),AND(D8=4,D13=3))),Feuil2!F8,IF(AND(D12=1,D14=1,AND(D8=4,D13=2)),Feuil2!H8,IF(AND(D12=1,D14=0,AND(D8=2,D13=2)),Feuil2!E8,IF(AND(D12=1,D14=0,OR(AND(D8=4,D13=1),AND(D8=3,D13=2),AND(D8=4,D13=3))),Feuil2!G8,IF(AND(D12=1,D14=0,AND(D8=4,D13=2)),Feuil2!I8,IF(AND(D12=0,D14=1),Feuil2!C8,Feuil2!B8)))))))))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",IF(D12=1,Feuil2!A8,\"\"))","v":""},null,{"$f":"IF(C13=\"Vs>1\",1,IF(C13=\"Vs≤1\",2,IF(C13=\"stehende Gewässer\",3,5)))","v":5}]
[null,{"$f":"IF(OR(E8=Feuil2!C5,AND(Formulaire!E8=Feuil2!B5,Formulaire!D10=0)),Feuil2!A10, \"\")","v":""},"Nein",{"$f":"IF($C14=\"Ja\", 1,IF($C14=\"Nein\", 0,5))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(E12=Feuil2!J8,Feuil2!A11,\"\")","v":""},"Ja",{"$f":"IF($C15=\"Ja\", 1,IF($C15=\"Nein\", 0,5))","v":1},{"$f":"IF(B15=\"\",\"\",IF(D15=1,Feuil2!B11,IF(D15=0,Feuil2!C11,\"\")))","v":""}]
[null,"Referenzen"]
["[1]","Technische Richtlinie zur Strassenentwässerung"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Datum und Unterschrift: ………………………………………………………………………."]
[null,null,"* Diese Angaben sind unverbindlich. Die Ergebnisse einer Prüfung durch qualifizierte Personen bleiben vorbehalten."]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[7,2,9,2],[7,8,9,8],[7,9,9,9],[7,1,9,1],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[7,7,9,7]]}
[]
[]
[]
["Frage","Auszuführende Behandlungsmassnahmen"]
["In welcher Belastungsklasse befindet sich der studierte Strassenabschnitt?","Versickerung zulässig\nmit Bodenpassage","Versickerung nicht zulässig"]
["In welchem Gewässerschutzbereich befinden sich die für die Versickerung vorgesehenen Flächen"]
["Ist die Versickerung vor Ort machbar?","Die Möglichkeit einer Einleitung in ein oberirdisches Gewässer ist zu evaluieren","Versickerung zulässig\n1) Versickerung über die Schulter\n2) Versickerungsbecken mit bewachsenem Bodenfilter"]
["Welches ist die Empfindlichkeit des oberirdischen Gewässers gemäss VSA ?","Einleitung zulässig\nin ein oberirdisches Gewässer nach Durchlaufen eines Schlammsammlers mit Tauchbogen.","Beibehaltung des Anschlusses an die Mischwasserkanalisation mit Zustimmung des GEP-Ingenieurs.\nRückhaltemassnahmen sind zu untersuchen.","Behandlungsstufe standard\n1) Mulden-Rigole über die Schulter\n2) Splitt-Kiesfilter (Becken oder Mulde)\n3) Beibehaltung des bestehenden Anschlusses an die Mischwasserkanalisation\n4) \"Adsorber\" Wirkungsgrad standard","Behandlungsstufe standard\n1) Mulden-Rigole über die Schulter\n2) Splitt-Kiesfilter (Becken oder Mulde)\n3) \"Adsorber\" Wirkungsgrad standard","Behandlungsstufe standard\n1) Mulden-Rigole über die Schulter\n2) Behandlungsbecken mit bewachsenem Sand- oder Bodenfilter\n3) Beibehaltung des bestehenden Anschlusses an die Mischwasserkanalisation\n4) \"Adsorber\" Wirkungsgrad standard","Behandlungsstufe standard\n1) Mulden-Rigole über die Schulter\n2) Behandlungsbecken mit bewachsenem Sand- oder Bodenfilter\n3) \"Adsorber\" Wirkungsgrad standard","Behandlungsstufe hoch\n1) Mulden-Rigole über die Schulter\n2) Behandlungsbecken mit bewachsenem Sand- oder Bodenfilter\n3) Beibehaltung des bestehenden Anschlusses an die Mischwasserkanalisation\n4) \"Adsorber\" Wirkungsgrad hoch","Behandlungsstufe hoch\n1) Mulden-Rigole über die Schulter\n2) Behandlungsbecken mit bewachsenem Sand- oder Bodenfilter\n3) \"Adsorber\" Wirkungsgrad hoch","Die Möglichkeit eines neues Anchlusses an die Mischwasserkanalisation ist zu evaluieren"]
["Ist eine Einleitung in ein oberirdisches Gewässer vor Ort machbar?"]
["Ist das bestehende Strassenentwässerungssystem an eine Mischwasserkanalisation angeschlossen und das GEP-Konzept sieht kein Trennungssystem vor."]
["Ist ein neuer Anschluss an die Mischwasserkanalisation eine mögliche Lösung?","Der Anschluss eines neuen Strassenwassersammlers an eine Mischwasserkanalisation muss so erfolgen, dass der Betrieb des nachfolgenden Kanalnetzes nicht gestört wird. Die Auswirkungen dieses neuen Anschlusses auf die Anzahl der Entlastungen müssen bewertet werden.","Keine Lösung für die Entwässerung von Strassenwasser. Die Möglichkeit, in ein benachbartes Einzugsgebiet zu pumpen, ist zu prüfen."]