{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Formulaire","Feuil2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formulaire","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,23,1],[22,2,23,4],[7,4,8,4],[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,4,4],[2,0,2,4],[15,4,19,4],[6,0,14,0],[11,4,13,4]]}
["Arbre décisionnel"]
["302-2f, 10.12.2024"]
[]
["Utilisez les menus déroulants pour répondre dans l'ordre aux questions qui apparaissent ou disparaissent au gré des réponses apportées."]
[]
[null,"Question","Réponse",null,"Mesures de traitement à mettre en œuvre"]
["Mode d'évacuation selon ordre de priorité","INFILTRATION "]
[null,{"$f":"Feuil2!A5","v":"De quelle classe de pollution est le tronçon de route étudié ?"},"Moyenne-basse",{"$f":"IF(C8=\"Faible\",1,IF(C8=\"Moyenne-basse\",2,IF(C8=\"Moyenne-haute\",3,IF(C8=\"Elevée\",4,5))))","v":2},{"$f":"IF(OR(D8=5,D9=5),\"\",IF(OR(D9=1,D9=2,AND(D8=1,D9=3)),Feuil2!B5,Feuil2!C5))","v":"Infiltration non admissible"}]
[null,{"$f":"Feuil2!A6","v":"Dans quel secteur de protection des eaux se trouvent les surfaces envisagées pour l'infiltration ?"},"S3, Sh, Sm",{"$f":"IF(C9=\"Autres secteurs üB\",1,IF(C9=\"Secteur Au\",2,IF(C9=\"S3, Sh, Sm\",3,IF(C9=\"Périmètre prot. / S2 / S1\",4,5))))","v":3}]
[null,{"$f":"IF(OR(D8=5,D9=5),\"\",IF(OR(E8=Feuil2!C5,E8=\"\"),\"\",Feuil2!A7))","v":""},null,{"$f":"IF($C10=\"Oui\", 1,IF($C10=\"Non\", 0,5))","v":5},{"$f":"IF(B10=\"\",\"\",IF(D10=0,Feuil2!B7,IF(D10=1,Feuil2!C7,\"\")))","v":""}]
[null,"DEVERSEMENT DANS LES EAUX SUPERFICIELLES"]
[null,{"$f":"IF(OR(E8=Feuil2!C5,AND(Formulaire!E8=Feuil2!B5,Formulaire!D10=0)),Feuil2!A9, \"\")","v":"Un déversement dans des eaux superficielles est-il faisable sur place ?"},"Oui",{"$f":"IF($C12=\"Oui\", 1,IF($C12=\"Non\", 0,5))","v":1},{"$f":"IF(OR(OR(B12=\"\",B14=\"\"),OR(D12=5,D14=5,AND(D12=1,D13=5))),\"\",IF(AND(D12=0,D14=0),Feuil2!J8,IF(AND(AND(D12=1,D14=1),AND(D8=2,D13=2)),Feuil2!D8,IF(AND(D12=1,D14=1,OR(AND(D8=4,D13=1),AND(D8=3,D13=2),AND(D8=4,D13=3))),Feuil2!F8,IF(AND(D12=1,D14=1,AND(D8=4,D13=2)),Feuil2!H8,IF(AND(D12=1,D14=0,AND(D8=2,D13=2)),Feuil2!E8,IF(AND(D12=1,D14=0,OR(AND(D8=4,D13=1),AND(D8=3,D13=2),AND(D8=4,D13=3))),Feuil2!G8,IF(AND(D12=1,D14=0,AND(D8=4,D13=2)),Feuil2!I8,IF(AND(D12=0,D14=1),Feuil2!C8,Feuil2!B8)))))))))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(B12=\"\",\"\",IF(D12=1,Feuil2!A8,\"\"))","v":"Quel est le type de milieu récepteur selon la VSA ?"},null,{"$f":"IF(C13=\"Vs>1\",1,IF(C13=\"Vs≤1\",2,IF(C13=\"Eaux stagnantes\",3,5)))","v":5}]
[null,{"$f":"IF(OR(E8=Feuil2!C5,AND(Formulaire!E8=Feuil2!B5,Formulaire!D10=0)),Feuil2!A10, \"\")","v":"Le système existant d'évacuation des eaux de chaussée est-il raccordé à un collecteur unitaire et le concept PGEE ne prévoit pas une mise en séparatif."},"Non",{"$f":"IF($C14=\"Oui\", 1,IF($C14=\"Non\", 0,5))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(E12=Feuil2!J8,Feuil2!A11,\"\")","v":""},"Oui",1,{"$f":"IF(B15=\"\",\"\",IF(D15=1,Feuil2!B11,IF(D15=0,Feuil2!C11,\"\")))","v":""}]
[null,"Références"]
["[1]","Directive technique concernant l'évacuation des eaux de chaussée"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Date et signature : ………………………………………………………………………."]
[null,null,"* Indications fournies à titre pûrement indicatif, les conclusions d'un examen réalisé par des personnes qualifiées restant reservées. "]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,8,9,8],[7,9,9,9],[7,1,9,1],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[3,1,3,3],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[7,2,9,2]]}
[]
[]
[]
["Question","Mesures de traitement à mettre en œuvre"]
["De quelle classe de pollution est le tronçon de route étudié ?","Infiltration admissible\navec passage à travers une couche d'humus","Infiltration non admissible"]
["Dans quel secteur de protection des eaux se trouvent les surfaces envisagées pour l'infiltration ?"]
["L'infiltration est-elle faisable sur place ?","Evaluer la possibilité de déversement dans des eaux superficielles","Infiltration admissible\n1) Infiltration sur les bas-côtés\n2) Bassin d'infiltration avec filtre en terre végétalisé"]
["Quel est le type de milieu récepteur selon la VSA ?","Déversement admissible\ndans les eaux superficielles après passage à travers un dépotoir à boue avec coude plongueur.","Maintient du raccord au collecteur unitaire avec accord de l'ingénieur PGEE.\nMesures de rétention à étudier.","Traitement de niveau standard\n1) Cuvette-rigole sur les bas-côtés\n2) Filtre splitt-gravillon / gravier (bassin ou cuvette)\n3) Maintien du raccord existant au collecteur unitaire\n4) \"Adsorber\" d'efficacité standard","Traitement de niveau standard\n1) Cuvette-rigole sur les bas-côtés\n2) Filtre splitt-gravillon / gravier (bassin ou cuvette)\n3) \"Adsorber\" d'efficacité standard","Traitement de niveau standard\n1) Cuvette-rigole sur les bas-côtés\n2) Bassin de traitement avec filtre en sable ou en terre végétalisé\n3) Maintien du raccord existant au collecteur unitaire\n4) \"Adsorber\" d'efficacité standard","Traitement de niveau standard\n1) Cuvette-rigole sur les bas-côtés\n2) Bassin de traitement avec filtre en sable ou en terre végétalisé\n3) \"Adsorber\" d'efficacité standard","Traitement de niveau élevé\n1) Cuvette-rigole sur les bas-côtés\n2) Bassin de traitement avec filtre en sable ou en terre végétalisé\n3) Maintien du raccord existant au collecteur unitaire\n4) \"Adsorber\" d'efficacité élevée","Traitement de niveau élevé\n1) Cuvette-rigole sur les bas-côtés\n2) Bassin de traitement avec filtre en sable ou en terre végétalisé\n3) \"Adsorber\" d'efficacité élevée","Evaluer la possibilité de nouveau raccordement à un collecteur unitaire"]
["Un déversement dans des eaux superficielles est-il faisable sur place ?"]
["Le système existant d'évacuation des eaux de chaussée est-il raccordé à un collecteur unitaire et le concept PGEE ne prévoit pas une mise en séparatif."]
["Un nouveau raccordement à la canalisation unitaire est-il une solution envisageable ?","Le raccordement d’un nouveau collecteur d’eaux de chaussée à un collecteur unitaire doit être réalisé de façon à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de canalisations en aval. L'impact de ce nouveau raccordement sur le nombre de déversements doit être évalué.","Aucune solution d'évacuation des eaux de chaussée. Etudier les possibilités de pompage vers un bassin versant voisin."]